**«УТВЕРЖДАЮ»**

**Операционный Директор**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.**

**Сборник инструкций ОТ и ТБ по профессиям**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Согласовано  Менеджер по производству | ФИО |  |
| Разработано  Инженер по ТБ | ФИО |  |

# Введение

Инструкции по безопасности труда определяют порядок, условия и способы (приемы) безопасного выполнения рабочими возложенных на них обязанностей, устанавливают правила поведения их на рабочих местах, на территории предприятия, правила безопасного обслуживания оборудования, машин, механизмов, обращения с приспособлениями, инструментом и пользования средствами индивидуальной защиты.

# Назначение

Настоящая инструкция определяет требования безопасности по рабочим профессиям имеющимся при выполнении работ на лицензионной территории.

# Сфера применения

Действие настоящей инструкции распространяется на все подразделения компании \_\_\_\_\_\_\_\_\_, осуществляющие свою деятельность на лицензионной территории.

# Ссылки

Правила безопасности в нефтегазодобывающей промышленности Республики Казахстан.

Положение о едином порядке разработки, согласования, утверждения, учета, хранения и пересмотра инструкций по безопасности труда в нефтегазовой отрасли.

Отраслевые инструкции по безопасности труда в нефтегазовой отрасли РК и РФ.

Типовые инструкции по безопасности труда в нефтегазовой отрасли РК и РФ.

Процедура HSE 01.24 Составление и оформление инструкций по охране труда, техники безопасности и охране окружающей среды компании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

# Общие требования безопасности

## К выполнению работ на промысле \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие предварительный медицинский осмотр, соответствующее обучение и проверку знаний.

## Работник перед непосредственным допуском к работе должен пройти вводный инструктаж у инженера по ТБ и инструктаж на рабочем месте у руководителя работ (см. процедуру HSE 01.07).

## Запрещается распивать спиртные напитки и находиться в состоянии алкогольного (наркотического) опьянения на производственных объектах.

## Применение открытого огня и курение на газо- взрывоопасных местах запрещается. Курить разрешается только в специально отведенных и оборудованных местах.

## Работник должен иметь все полагающиеся ему по нормам и правилам защитные средства, обеспечивающие безопасность работы, и во время работы обязан пользоваться ими (см. процедуру HSE 01.11 Индивидуальные средства защиты).

## При выполнении работ на пожаро- и взрывоопасных объектах работник обязан пользоваться инструментом из цветного металла, обмедненным или обильно смазанным тавотом или солидолом.

## Работа на неисправном оборудовании и механизмах, при снятых или неисправных ограждениях, а также пользование неисправными инструментами, приспособлениями и непригодными средствами защиты запрещается.

## Работник обязан знать и уметь практически применять приемы и способы оказания первой помощи при несчастных случаях. Правила оказания первой помощи при несчастных случаях приведены в инструкции HSE 01.01. 03.

## При несчастном случае очевидец (при возможности и сам пострадавший) должен немедленно сообщить об этом руководителю работ (мастеру).

# Перечень профессий и коды инструкций их безопасного производства.

HSE.01.07.05.a – Инструкция по ОТ и ТБ оператора по добыче нефти и газа;

HSE.01.07.05.b – Инструкция по ОТ и ТБ электросварщика;

HSE.01.07.05.с – Инструкция по ОТ и ТБ газосварщика;

HSE.01.07.05.d – Инструкция по ОТ и ТБ лаборанта;

HSE.01.07.05.e – Инструкция по ОТ и ТБ электромонтера;

HSE.01.07.05.f – Инструкция по ОТ и ТБ слесаря;

HSE.01.07.05.j – Инструкция по ОТ и ТБ подсобного рабочего;

HSE.01.07.05.h – Инструкция по ОТ и ТБ стропальщика;

HSE.01.07.05.i – Инструкция по ОТ и ТБ бульдозериста;

HSE.01.07.05.k – Инструкция по ОТ и ТБ экскаваторщика;

HSE.01.07.05.l – Инструкция по ОТ и ТБ для машинистов погрузчиков автомобильных;

HSE.01.07.05.m – Инструкция по ОТ и ТБ для водителя автомобиля.

# Дата вступления в действие

Дата вступления в действие данного сборника инструкций c момента утверждения.

# Истечение срока действия / Пересмотр

Срок пересмотра инструкций каждые 5 лет.