**Техническая документация на буровое оборудование (OPS.03.01.26)**

В соответствии с требованиями Правил безопасности в нефтегазодобывающей промышленности Республики Казахстан, на все оборудование, установленное на буровой, должна иметься необходимая техническая документация. Под технической документацией подразумеваются технические паспорта, cертификаты или формуляры, установленного образца, в которых указаны технические характеристики оборудования, а также инструкции, по эксплуатации, установленного оборудования.

Эксплуатация оборудования, не имеющего технического паспорта и с нарушением инструкций по его эксплуатации, **запрещается.**

Паспорта на установленное оборудование или их копии, должны находиться у бурового мастера, который вносит в них сведения об эксплуатации, испытании, ремонте и дефектоскопии оборудования.

На законченной монтажом буровой установке, бурение может быть начато, после приемки ее комиссией, которая после обследования объекта составляет «Акт о вводе в эксплуатацию буровой установки» и по результатам проверки представитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, дает разрешение на пуск.

Буровой Подрядчик обязан представить приемочной комиссии для ознакомления, наряду с пусковой документацией, всю основную техническую документацию на буровое оборудование.

Порядок исполнения следующий:

* После заключения контракта с буровым Подрядчиком, на ведение буровых работ, он должен предоставить супервайзеру по бурению, техническую документацию на буровое оборудование, для ознакомления и проверки комплектности документов.
* Если обнаружится отсутствие, каких либо документов, то по требованию супервайзера по бурению, буровой Подрядчик должен обеспечить их комплектацию, до начала эксплуатации оборудования.

(Ответственные за выполнение: буровой Подрядчик, супервайзер по бурению, отдел бурения).