**Техническая документация на оборудования (OPS.03.03.06)**

В соответствии, с требованиями Правил безопасности в нефтегазодобывающей промышленности Республики Казахстан, на все оборудование, используемое при капитальном ремонте скважин, должна иметься техническая документация. Такой документацией являются технические паспорта, сертификаты или формуляры, установленного образца, в которых указаны технические характеристики оборудования, а также инструкции по эксплуатации и обслуживанию используемого оборудования и механизмов.

Эксплуатация оборудования, не имеющего технического паспорта, **запрещается**. До начала работ по капитальному ремонту скважины, Подрядчик должен иметь на объекте полный комплект необходимой технической документации.

Паспорта на используемое оборудование или их копии, должны храниться у мастера по капитальному ремонту скважины, который вносит в них сведения об эксплуатации, ремонте и дефектоскопии оборудования.

По требованию контролирующих органов, мастер обязан предоставить техническую документацию, того или иного оборудования, для ознакомления с техническими характеристиками, а также инструкции по эксплуатации и обслуживанию оборудования.

Порядок исполнения следующий:

* После заключения контракта с Подрядчиком, на ведение работ по капитальному ремонту скважин, он должен предоставить супервайзеру по бурению, техническую документацию на используемое оборудование, для ознакомления и проверки комплектности документов.
* Если обнаружится отсутствие, каких либо документов, то по требованию супервайзера по бурению, Подрядчик должен обеспечить их комплектацию, до начала эксплуатации оборудования.

(Ответственные: «Подрядчик» по капитальному ремонту, супервайзер по бурению, отдел бурения, компании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_).